<!DOCTYPE qgis PUBLIC 'http://mrcc.com/qgis.dtd' 'SYSTEM'>
<qgis version="3.28.10-Firenze">
  <identifier></identifier>
  <parentidentifier></parentidentifier>
  <language></language>
  <type>dataset</type>
  <title></title>
  <abstract></abstract>
  <links/>
  <fees></fees>
  <encoding></encoding>
  <crs>
    <spatialrefsys nativeFormat="Wkt">
      <wkt>GEOGCRS["SIRGAS 2000",DATUM["Sistema de Referencia Geocentrico para las AmericaS 2000",ELLIPSOID["GRS 1980",6378137,298.257222101,LENGTHUNIT["metre",1]]],PRIMEM["Greenwich",0,ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433]],CS[ellipsoidal,2],AXIS["geodetic latitude (Lat)",north,ORDER[1],ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433]],AXIS["geodetic longitude (Lon)",east,ORDER[2],ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433]],USAGE[SCOPE["Horizontal component of 3D system."],AREA["Latin America - Central America and South America - onshore and offshore. Brazil - onshore and offshore."],BBOX[-59.87,-122.19,32.72,-25.28]],ID["EPSG",4674]]</wkt>
      <proj4>+proj=longlat +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +no_defs</proj4>
      <srsid>3517</srsid>
      <srid>4674</srid>
      <authid>EPSG:4674</authid>
      <description>SIRGAS 2000</description>
      <projectionacronym>longlat</projectionacronym>
      <ellipsoidacronym>EPSG:7019</ellipsoidacronym>
      <geographicflag>true</geographicflag>
    </spatialrefsys>
  </crs>
  <extent/>
</qgis>
